直流高压发生器的产品特征及应用

1、箱采用铝合金机箱。
2、采用中频倍压电路，应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
3、采用电压大反馈，输出电压稳定度高，纹波系数≤0.5%。
4、全量程平滑调压，电压调节精度好，调节精度≤0.5%，稳定度≤1%，电压电流误差±（1.5%±2个字），电流误差±（1.5%±2个字）。
5、升压电位器零起升压。
6、0.75UDC1mA功能按钮，方便氧化锌避雷器试验，精度±（1.5%±2个字）。
7、过压保护采用拔码设定，一目了然，误差±2%。
8、倍压采用新型材料，轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料，电气性能好，防潮能力强。
9、产品符合DL/T848.1-2004技术要求，并经电力部电气设备质量检测试验，严格执行企标出厂。

产品特点
体积小、重量轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全，便于野外使用。
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 直流高压发生器采用先进技术、工艺制造，率先应用PWM高频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制，采用大功率IGBT器件，利用高频技术提高频率，频率高达100kHz，从而使输出高压稳定度更高，波汶系数更小。 3、 精度高、测量准确。电压、电流均为数字显示，电压分辨率为0.1kv，电流分辨率为0.1uA，控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值，使用时无需外加分压器，接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流，高压端采用圆形屏蔽数字表显示，不怕放电冲击，抗干扰性能好，适合现场使用。

直流高压发生器应用AIPWM技术，对PWM技术的不准确线性度进行了调整，使仪器精度得到了大幅度提高。并采用AI技术设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值，不能设定电流值及电压飘移的问题，在保持手动0.75UDC1mA功能按钮的基础上，增加了AI全自动氧化锌避雷器测量和油浸或变压器测量功能，并可以直接打印试验报告及保存实验报告，避免了实验报告手写有错误的问题，保留了手动方式，增加了任意电压、电流下打印功能，及总时间T1和分段计时T2功能。仪器增加了万年历和时间功能，实验报告带有时间和日期。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!
